**C H A R A K T E R Y S T Y K A R O B Ó T**

**KLATKA SCHODOWA**

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

- usuniecie starych powłok olejnych,

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach dwuwarstwowych,

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym 1x,

- wykonanie tapety natryskowej do wysokości 1,5m ponad cokolik,

- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów 2x z jednokrotnym gruntowaniem - farba trudnościeralna,

- malowanie olejne 2x balustrad, grzejników i rur,

- rozebranie cokolika,

- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gres,

- ułożenie płytek gres antypoślizgowych wraz z cokolikiem.

- rozebranie istniejących balustrad i pochwytów,

- wymiana balustrad schodowych na balustrady ze stali nierdzewnej wg. wzoru ustalonego z inwestorem.

**KORYTARZE**

Roboty związane z inwestycją obejmują:

- zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów,

- usuniecie starych powłok olejnych,

- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,

- osadzenie ościeżnic regulowanych w otworach drzwiowych - ościeżnice z opaską,

- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach dwuwarstwowych,

- gruntowanie powierzchni preparatem gruntującym 1x,

- wykonanie tapety natryskowej do wysokości 1,5m ponad cokolik,

- zamontowanie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń - drzwi pełne - kolor do uzgodnienia z inwestorem,

- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów 2x z jednokrotnym gruntowaniem - farba trudnościeralna,

- malowanie olejne 2x balustrad, grzejników i rur,

- rozebranie istniejącej posadzki wraz z cokolikiem,

- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gres,

- ułożenie płytek gres antypoślizgowych wraz z cokolikiem.