Izolacja ścian piwnic SOSW w Braniewie.

Opis robót:

1. Rozbiórka opaski przy budynku.

2. Wykonanie wykopu przy ścianach budynku.

3. Oczyszczenie powierzchni mechaniczne muru.

4. Oczyszczenie i zmycie podłoża.

5. Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym.

6. Wykonanie izolacji pionowej z masy uszczelniającej wysokoelastycznej.

7. Zasypanie wykopów.

8. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15cm.

9. Ułożenie obrzeży betonowych 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem – opaska.

10. Wykonanie nawierzchni opaski z kostki kamiennej nieregularnej z szerokimi spoinami.

11. Przełożenie kostki brukowej na schodach zewnętrznych do piwnicy.

12. Wywóz i utylizacja gruzu.