*Załącznik nr 9 do SWZ*

**Przedmiar robót**

„Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie II etap”- część 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiekt**: | Budynek Starostwa Powiatowego w Braniewie – klatka boczna |
| **Rodzaj robót**: | Remontowo-budowlane |
| **Adres budowy**: | Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja****techniczna** | **Podstawa****ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **1.** |  | **Ściany i sufity** |
|  *1* |  | *KNR 4-01W1202-09-050* | *Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2**krotność= 1,00* | *m2* | *109,83* |
| 1. | 0,9\*2,08+1,4\*2,1+0,9\*2,08+1,4\*2,08+2,08\*0,9+2,08\*1,4+2,08\*5,2+0,7\*2,08 |  |  |  | 26,65 |
| 2. | 0,9\*1,25\*6+1,4\*1,25\*6+0,9\*4,47+(4,47+2,84)/2\*2,4+1,4\*2,84+1,4\*2,84+(2,84+1,48)/2\*2,4+1,04\*1,48 |  |  |  | 44,72 |
| 3. | 0,5\*1,18\*0,35 |  |  |  | 0,21 |
| 4. | 2,08\*12,0 |  |  |  | 24,96 |
| 5. | 2,08\*(0,4+0,3)\*5 |  |  |  | 7,28 |
| 6. | 2,08\*0,2\*4 |  |  |  | 1,66 |
| 7. | 2,90\*0,25\*6 |  |  |  | 4,35 |
| 8. |  |  |  |  | ------------- |
| 9. | Suma |  |  |  | 109,83 |
| *2* |  | *KNR 4-01W1208-02-050* | *Wyługowanie farby olejnej z tynków ścian**krotność= 1,00* | *m2* | *63,01* |
| 1. | 0,9\*1,5\*6+1,4\*1,5\*6+0,9\*1,5+1,5\*2,4+1,4\*1,5+1,4\*1,5+1,5\*2,4+1,04\*1,5 |  |  |  | 35,01 |
| 2. | (2,9+1,15)/2\*1,5 |  |  |  | 3,04 |
| 3. | 2,08\*12,0 |  |  |  | 24,96 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 63,01 |
| *3* |  | *KNR 2-02W2011-02-050* | *Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych**krotność= 1,00* | *m2* | *146,19* |
| 1. | 0,9\*1,25\*6+1,4\*1,25\*6+0,9\*4,47+(4,47+2,84)/2\*2,4+1,4\*2,84+1,4\*2,84+(2,84+1,48)/2\*2,4+1,04\*1,48 |  |  |  | 44,72 |
| 2. | 0,5\*1,18\*0,35 |  |  |  | 0,21 |
| 3. | 2,08\*12,0 |  |  |  | 24,96 |
| 4. | 2,08\*(0,4+0,3)\*5 |  |  |  | 7,28 |
| 5. | 2,08\*0,2\*4 |  |  |  | 1,66 |
| 6. | 2,90\*0,25\*6 |  |  |  | 4,35 |
| 7. | 0,9\*1,5\*6+1,4\*1,5\*6+0,9\*1,5+1,5\*2,4+1,4\*1,5+1,4\*1,5+1,5\*2,4+1,04\*1,5 |  |  |  | 35,01 |
| 8. | (2,9+1,15)/2\*1,5 |  |  |  | 3,04 |
| 9. | 2,08\*12,0 |  |  |  | 24,96 |
| 10. |  |  |  |  | ------------- |
| 11. | Suma |  |  |  | 146,19 |
| *4* |  | *KNR 2-02W2011-07-050* | *Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na ścianach**krotność= 1,00* | *m2* | *146,19* |
| 1. | Pozycja nr.: 3 |  |  |  | 146,19 |
| *5* |  | *KNR 2-02W2011-04-050* | *Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach tynkowanych**krotność= 1,00* | *m2* | *26,65* |
| 1. | 0,9\*2,08+1,4\*2,1+0,9\*2,08+1,4\*2,08+2,08\*0,9+2,08\*1,4+2,08\*5,2+0,7\*2,08 |  |  |  | 26,65 |
| *6* |  | *KNR 2-02W2011-08-050* | *Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na stropach**krotność= 1,00* | *m2* | *26,65* |
| 1. | Pozycja nr.: 5 |  |  |  | 26,65 |
| *7* |  | *KNR 2-02W2011-06-050* | *Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych betonowych**krotność= 2,00* | *m2* | *13,29* |
| 1. | 2,08\*(0,4+0,3)\*5 |  |  |  | 7,28 |
| 2. | 2,08\*0,2\*4 |  |  |  | 1,66 |
| 3. | 2,90\*0,25\*6 |  |  |  | 4,35 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 13,29 |
| *8* |  | *KNR K-04010401-133* | *Ochrona kątownikiem narożników prostych**krotność= 1,00* | *100 m* | *0,63* |
| 1. | (2,08\*10+1,96\*10+0,98\*20+2,9)/100 |  |  |  | 0,63 |
| *9* |  | *KNR 2-021505-09-050* | *Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - gruntowanie pow. gipsowych przed malowaniem**krotność= 1,00* | *m2* | *186,13* |
| 1. | Pozycja nr.: 3 + Pozycja nr.: 5 + Pozycja nr.: 7 |  |  |  | 186,13 |
| *10* |  | *KNR 2-021503-02-050* | *Lamperia z tapety akrylowej - analogia**krotność= 1,00* | *m2* | *63,01* |
| 1. | 0,9\*1,5\*6+1,4\*1,5\*6+0,9\*1,5+1,5\*2,4+1,4\*1,5+1,4\*1,5+1,5\*2,4+1,04\*1,5 |  |  |  | 35,01 |
| 2. | (2,9+1,15)/2\*1,5 |  |  |  | 3,04 |
| 3. | 2,08\*12,0 |  |  |  | 24,96 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 63,01 |
| *11* |  | *KNR 2-02W1510-03-050* | *Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych - farba wysoka wytrzymałość mechaniczna; trwały kolor; odporna na zabrudzenia; matowa; sufit w kolorze białym, ściany w kol. pastelowym do uzgodnienia z Inwestorem**krotność= 1,00* | *m2* | *123,12* |
| 1. | Pozycja nr.: 1 + Pozycja nr.: 7 |  |  |  | 123,12 |
| *12* |  | *KNR 4-01I1212-28-040* | *Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania**krotność= 1,00* | *m* | *29,00* |
| 1. | 12\*2+5\*1,0 |  |  |  | 29,00 |
| *13* |  | *KNR 4-011212-19-050* | *Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania**krotność= 1,00* | *m2* | *2,88* |
| 1. | 0,6\*1,2\*4 |  |  |  | 2,88 |
| *14* |  | *KNR 4-011207-02-040* | *Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - brudniki od spodu biegów i spoczników**krotność= 1,00* | *m* | *24,24* |
| 1. | 2,9\*8+1,04 |  |  |  | 24,24 |
| *15* |  | *KNR 4-010354-12-040* | *Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko**krotność= 1,00* | *m* | *2,22* |
| 1. | 2,22 |  |  |  | 2,22 |
| *16* |  | *KNR 4-010324-01-040* | *Uzupełnienie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 X 1/4 - po demontażu parapetów**krotność= 1,00* | *m* | *2,22* |
| 1. | Pozycja nr.: 15 |  |  |  | 2,22 |
| **2.** |  | **Posadzki** |
|  *17* |  | *KNR 4-010804-08-040* | *Zerwanie cokolika cementowego**krotność= 1,00* | *m* | *24,94* |
| 1. | 2,9\*4+1,24\*4+0,9\*7+1,04\*2 |  |  |  | 24,94 |
| *18* |  | *KNR 4-01I0807-04-050* | *Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej**krotność= 1,00* | *m2* | *41,57* |
| 1. | 0,3\*1,1\*9\*8 |  |  |  | 23,76 |
| 2. | 1,24\*2,08\*4 |  |  |  | 10,32 |
| 3. | 0,9\*2,08\*4 |  |  |  | 7,49 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 41,57 |
| *19* |  | *KNR 2-021118-01-050* | *Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)**krotność= 3,00* | *m2* | *52,38* |
| 1. | 2,4\*1,04\*8 |  |  |  | 19,97 |
| 2. | 2,08\*1,24\*4 |  |  |  | 10,32 |
| 3. | 0,9\*2,08\*3 |  |  |  | 5,62 |
| 4. | 0,14\*1,04\*9\*8 |  |  |  | 10,48 |
| 5. | ((2,4+0,15\*9)\*8+1,24\*8)\*0,15 |  |  |  | 5,99 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 52,38 |
| *20* |  | *KNR 2-02U1134-0101-050* | *Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi**krotność= 1,00* | *m2* | *52,38* |
| 1. | Pozycja nr.: 19 |  |  |  | 52,38 |
| *21* |  | *KNR 2-02U2810-05-050* | *Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych - płytki antyposlizgowe, stopnice ryflowane**krotność= 1,00* | *m2* | *46,39* |
| 1. | 2,4\*1,04\*8 |  |  |  | 19,97 |
| 2. | 2,08\*1,24\*4 |  |  |  | 10,32 |
| 3. | 0,9\*2,08\*3 |  |  |  | 5,62 |
| 4. | 0,14\*1,04\*9\*8 |  |  |  | 10,48 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 46,39 |
| *22* |  | *KNR 2-02U2809-01-040* | *Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)**krotność= 1,00* | *m* | *39,92* |
| 1. | (2,4+0,15\*9)\*8+1,24\*8 |  |  |  | 39,92 |
| *23* |  | *KNR 4-010108-09-060* | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km**krotność= 1,00* | *m3* | *1,77* |
| 1. | Pozycja nr.: 17 \*0,02 |  |  |  | 0,50 |
| 2. | Pozycja nr.: 18 \*0,03 |  |  |  | 1,25 |
| 3. | Pozycja nr.: 15 \*0,3\*0,03 |  |  |  | 0,02 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 1,77 |
| *24* |  | *KNR 4-010108-10-060* | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km**krotność= 3,00* | *m3* | *1,77* |
| 1. | Pozycja nr.: 17 \*0,02 |  |  |  | 0,50 |
| 2. | Pozycja nr.: 18 \*0,03 |  |  |  | 1,25 |
| 3. | Pozycja nr.: 15 \*0,3\*0,03 |  |  |  | 0,02 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 1,77 |
| **3.** |  | **Balustrady** |
|  *25* |  | *KNR 4-011306-01-020* | *Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych**krotność= 1,00* | *szt* | *12,00* |
| 1. | 12 |  |  |  | 12,00 |
| *26* |  | *Kalkulacja własna-040* | *Balustrady ze stali nierdzewnej wraz z montażem**krotność= 1,00* | *m* | *31,90* |
| 1. | 3,0\*7+2,1\*4+1,1+0,2\*7 |  |  |  | 31,90 |
| *27* |  | *Kalkulacja własna-040* | *Pochwyty ze stali nierdzewnej wraz z montażem**krotność= 1,00* | *m* | *3,10* |
| 1. | 3,1 |  |  |  | 3,10 |