*Załącznik nr 9 do SWZ*

**Przedmiar robót**

„Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie II etap”- część 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiekt**: | Budynek Starostwa Powiatowego w Braniewie – klatka boczna |
| **Rodzaj robót**: | Remontowo-budowlane |
| **Adres budowy**: | Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja**  **techniczna** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | **Ściany i sufity** | | | | | | | |
| *1* |  | *KNR 4-01W1202-09-050* | *Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *109,83* | |
| 1. | | 0,9\*2,08+1,4\*2,1+0,9\*2,08+1,4\*2,08+2,08\*0,9+2,08\*1,4+2,08\*5,2+0,7\*2,08 | |  |  | |  | | 26,65 |
| 2. | | 0,9\*1,25\*6+1,4\*1,25\*6+0,9\*4,47+(4,47+2,84)/2\*2,4+1,4\*2,84+1,4\*2,84+(2,84+1,48)/2\*2,4+1,04\*1,48 | |  |  | |  | | 44,72 |
| 3. | | 0,5\*1,18\*0,35 | |  |  | |  | | 0,21 |
| 4. | | 2,08\*12,0 | |  |  | |  | | 24,96 |
| 5. | | 2,08\*(0,4+0,3)\*5 | |  |  | |  | | 7,28 |
| 6. | | 2,08\*0,2\*4 | |  |  | |  | | 1,66 |
| 7. | | 2,90\*0,25\*6 | |  |  | |  | | 4,35 |
| 8. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 9. | | Suma | |  |  | |  | | 109,83 |
| *2* |  | *KNR 4-01W1208-02-050* | *Wyługowanie farby olejnej z tynków ścian*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *63,01* | |
| 1. | | 0,9\*1,5\*6+1,4\*1,5\*6+0,9\*1,5+1,5\*2,4+1,4\*1,5+1,4\*1,5+1,5\*2,4+1,04\*1,5 | |  |  | |  | | 35,01 |
| 2. | | (2,9+1,15)/2\*1,5 | |  |  | |  | | 3,04 |
| 3. | | 2,08\*12,0 | |  |  | |  | | 24,96 |
| 4. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 5. | | Suma | |  |  | |  | | 63,01 |
| *3* |  | *KNR 2-02W2011-02-050* | *Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *146,19* | |
| 1. | | 0,9\*1,25\*6+1,4\*1,25\*6+0,9\*4,47+(4,47+2,84)/2\*2,4+1,4\*2,84+1,4\*2,84+(2,84+1,48)/2\*2,4+1,04\*1,48 | |  |  | |  | | 44,72 |
| 2. | | 0,5\*1,18\*0,35 | |  |  | |  | | 0,21 |
| 3. | | 2,08\*12,0 | |  |  | |  | | 24,96 |
| 4. | | 2,08\*(0,4+0,3)\*5 | |  |  | |  | | 7,28 |
| 5. | | 2,08\*0,2\*4 | |  |  | |  | | 1,66 |
| 6. | | 2,90\*0,25\*6 | |  |  | |  | | 4,35 |
| 7. | | 0,9\*1,5\*6+1,4\*1,5\*6+0,9\*1,5+1,5\*2,4+1,4\*1,5+1,4\*1,5+1,5\*2,4+1,04\*1,5 | |  |  | |  | | 35,01 |
| 8. | | (2,9+1,15)/2\*1,5 | |  |  | |  | | 3,04 |
| 9. | | 2,08\*12,0 | |  |  | |  | | 24,96 |
| 10. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 11. | | Suma | |  |  | |  | | 146,19 |
| *4* |  | *KNR 2-02W2011-07-050* | *Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na ścianach*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *146,19* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 3 | |  |  | |  | | 146,19 |
| *5* |  | *KNR 2-02W2011-04-050* | *Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach tynkowanych*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *26,65* | |
| 1. | | 0,9\*2,08+1,4\*2,1+0,9\*2,08+1,4\*2,08+2,08\*0,9+2,08\*1,4+2,08\*5,2+0,7\*2,08 | |  |  | |  | | 26,65 |
| *6* |  | *KNR 2-02W2011-08-050* | *Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu szpachlowego wykonywanych ręcznie na stropach*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *26,65* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 5 | |  |  | |  | | 26,65 |
| *7* |  | *KNR 2-02W2011-06-050* | *Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych betonowych*  *krotność= 2,00* | | | *m2* | | *13,29* | |
| 1. | | 2,08\*(0,4+0,3)\*5 | |  |  | |  | | 7,28 |
| 2. | | 2,08\*0,2\*4 | |  |  | |  | | 1,66 |
| 3. | | 2,90\*0,25\*6 | |  |  | |  | | 4,35 |
| 4. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 5. | | Suma | |  |  | |  | | 13,29 |
| *8* |  | *KNR K-04010401-133* | *Ochrona kątownikiem narożników prostych*  *krotność= 1,00* | | | *100 m* | | *0,63* | |
| 1. | | (2,08\*10+1,96\*10+0,98\*20+2,9)/100 | |  |  | |  | | 0,63 |
| *9* |  | *KNR 2-021505-09-050* | *Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - gruntowanie pow. gipsowych przed malowaniem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *186,13* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 3 + Pozycja nr.: 5 + Pozycja nr.: 7 | |  |  | |  | | 186,13 |
| *10* |  | *KNR 2-021503-02-050* | *Lamperia z tapety akrylowej - analogia*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *63,01* | |
| 1. | | 0,9\*1,5\*6+1,4\*1,5\*6+0,9\*1,5+1,5\*2,4+1,4\*1,5+1,4\*1,5+1,5\*2,4+1,04\*1,5 | |  |  | |  | | 35,01 |
| 2. | | (2,9+1,15)/2\*1,5 | |  |  | |  | | 3,04 |
| 3. | | 2,08\*12,0 | |  |  | |  | | 24,96 |
| 4. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 5. | | Suma | |  |  | |  | | 63,01 |
| *11* |  | *KNR 2-02W1510-03-050* | *Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych z podłoży gipsowych - farba wysoka wytrzymałość mechaniczna; trwały kolor; odporna na zabrudzenia; matowa; sufit w kolorze białym, ściany w kol. pastelowym do uzgodnienia z Inwestorem*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *123,12* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 1 + Pozycja nr.: 7 | |  |  | |  | | 123,12 |
| *12* |  | *KNR 4-01I1212-28-040* | *Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *29,00* | |
| 1. | | 12\*2+5\*1,0 | |  |  | |  | | 29,00 |
| *13* |  | *KNR 4-011212-19-050* | *Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *2,88* | |
| 1. | | 0,6\*1,2\*4 | |  |  | |  | | 2,88 |
| *14* |  | *KNR 4-011207-02-040* | *Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - brudniki od spodu biegów i spoczników*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *24,24* | |
| 1. | | 2,9\*8+1,04 | |  |  | |  | | 24,24 |
| *15* |  | *KNR 4-010354-12-040* | *Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *2,22* | |
| 1. | | 2,22 | |  |  | |  | | 2,22 |
| *16* |  | *KNR 4-010324-01-040* | *Uzupełnienie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 X 1/4 - po demontażu parapetów*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *2,22* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 15 | |  |  | |  | | 2,22 |
| **2.** |  | **Posadzki** | | | | | | | |
| *17* |  | *KNR 4-010804-08-040* | *Zerwanie cokolika cementowego*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *24,94* | |
| 1. | | 2,9\*4+1,24\*4+0,9\*7+1,04\*2 | |  |  | |  | | 24,94 |
| *18* |  | *KNR 4-01I0807-04-050* | *Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *41,57* | |
| 1. | | 0,3\*1,1\*9\*8 | |  |  | |  | | 23,76 |
| 2. | | 1,24\*2,08\*4 | |  |  | |  | | 10,32 |
| 3. | | 0,9\*2,08\*4 | |  |  | |  | | 7,49 |
| 4. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 5. | | Suma | |  |  | |  | | 41,57 |
| *19* |  | *KNR 2-021118-01-050* | *Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)*  *krotność= 3,00* | | | *m2* | | *52,38* | |
| 1. | | 2,4\*1,04\*8 | |  |  | |  | | 19,97 |
| 2. | | 2,08\*1,24\*4 | |  |  | |  | | 10,32 |
| 3. | | 0,9\*2,08\*3 | |  |  | |  | | 5,62 |
| 4. | | 0,14\*1,04\*9\*8 | |  |  | |  | | 10,48 |
| 5. | | ((2,4+0,15\*9)\*8+1,24\*8)\*0,15 | |  |  | |  | | 5,99 |
| 6. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 7. | | Suma | |  |  | |  | | 52,38 |
| *20* |  | *KNR 2-02U1134-0101-050* | *Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *52,38* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 19 | |  |  | |  | | 52,38 |
| *21* |  | *KNR 2-02U2810-05-050* | *Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych - płytki antyposlizgowe, stopnice ryflowane*  *krotność= 1,00* | | | *m2* | | *46,39* | |
| 1. | | 2,4\*1,04\*8 | |  |  | |  | | 19,97 |
| 2. | | 2,08\*1,24\*4 | |  |  | |  | | 10,32 |
| 3. | | 0,9\*2,08\*3 | |  |  | |  | | 5,62 |
| 4. | | 0,14\*1,04\*9\*8 | |  |  | |  | | 10,48 |
| 5. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 6. | | Suma | |  |  | |  | | 46,39 |
| *22* |  | *KNR 2-02U2809-01-040* | *Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *39,92* | |
| 1. | | (2,4+0,15\*9)\*8+1,24\*8 | |  |  | |  | | 39,92 |
| *23* |  | *KNR 4-010108-09-060* | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km*  *krotność= 1,00* | | | *m3* | | *1,77* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 17 \*0,02 | |  |  | |  | | 0,50 |
| 2. | | Pozycja nr.: 18 \*0,03 | |  |  | |  | | 1,25 |
| 3. | | Pozycja nr.: 15 \*0,3\*0,03 | |  |  | |  | | 0,02 |
| 4. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 5. | | Suma | |  |  | |  | | 1,77 |
| *24* |  | *KNR 4-010108-10-060* | *Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km*  *krotność= 3,00* | | | *m3* | | *1,77* | |
| 1. | | Pozycja nr.: 17 \*0,02 | |  |  | |  | | 0,50 |
| 2. | | Pozycja nr.: 18 \*0,03 | |  |  | |  | | 1,25 |
| 3. | | Pozycja nr.: 15 \*0,3\*0,03 | |  |  | |  | | 0,02 |
| 4. | |  | |  |  | |  | | ------------- |
| 5. | | Suma | |  |  | |  | | 1,77 |
| **3.** |  | **Balustrady** | | | | | | | |
| *25* |  | *KNR 4-011306-01-020* | *Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | | *12,00* | |
| 1. | | 12 | |  |  | |  | | 12,00 |
| *26* |  | *Kalkulacja własna-040* | *Balustrady ze stali nierdzewnej wraz z montażem*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *31,90* | |
| 1. | | 3,0\*7+2,1\*4+1,1+0,2\*7 | |  |  | |  | | 31,90 |
| *27* |  | *Kalkulacja własna-040* | *Pochwyty ze stali nierdzewnej wraz z montażem*  *krotność= 1,00* | | | *m* | | *3,10* | |
| 1. | | 3,1 | |  |  | |  | | 3,10 |